**JUHEND PH-MÕÕTJA ATC**

Kasutamine:

* Eemalda kaitsekork (anduri peal võivad olla valged kristallid, see on normaalne ja lihtsalt loputage veega)
* Lülitage seade sisse lükandlülitist
* Asetage seade mõõdetavasse vedelikusse kuni max. tasemeni (alumine kollane rant)
* Liigutage seadet vedelikus kuni näit stabiliseerub.
* Peale kasutust lülitage seade välja, puhastage seadme ots ja elektrood puhta veega ning sulgege kaitseklapiga.

NB! Ärge kasutage destilleeritud või ioniseeritud vedelikke!

Näidu kõikumine suurtes piirides viitab sellele, et seade tuleb kalibreerida, kuiv elektrood või patareid on tühjad.

Kalibreerimine:

* Uputa seadme elektrood ja otsik kuni max. tasemeni ph 6,86 lahusesse.
* Oota kui näit stabiliseerub ja kasutades väikest kruvikeerajat keera näit 6,9 peale

Kalibreerimine on nüüd tehtud.

Patareide vahetus:

Kui seade ei lähe tööle, siis vahetage patareid. Patareid asetsevad ülemise musta kaane all, mis tuleb üles tõsta ning patareid vahetada. Pange tähele vahetuse käigus patareide polaarsust.

Tehnilised andmed:

* PH mõõtevahemik 0,0-14,0ph
* Täpsusaste +/-0,1ph
* Kalibreerimine, manuaalne 1-anduriga
* Temperatuuri kompensatsioon automaatne vahemikus 0…+50C
* Töökeskkond: 0…+50C õhuniiskus kuni 95%
* Patareid: 3x1,5V alkaline (kestvus kuni 150h)
* Mõõtmed: 152x30x21mm
* Kaal 50g